|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Профильная система** | | | | **Ширина** | | **Камеры** | | | **Фурнитура** | | | **Остекление** | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | 1300\*1400 | | | | | | | | 1300\*1400 | | | | | | 2100\*1400 | | | | | | | | | | 2100\*1400 | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | Панель | | | | | Кирпич | | | Панель | | | | Кирпич | | Панель | | | | Кирпич | | | | | | Панель | | | | | | Кирпич | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1** | | ***премиум***  **VEKA Softline82** | | http://www.neboskreb52.ru/images/logo-veka-small.gif | | 82 | | 6-7 | | | **MACO** | | | **52**мм  2-х кам. | | | **19 500** | | | **21 100** | | | | | **22 800** | | | | **24 300** | | **25 400** | | | | **27 500** | | | | | | **29 400** | | | | | **31 500** | | |  | |
| **2** | | **VEKA Softline** | | 70 | | 5 | | | **MACO** | | | **40**мм  2-х кам. | | | **16 800** | | | **18 400** | | | | | **19 400** | | | | **20 900** | | **21 600** | | | | **23 600** | | | | | | **24 800** | | | | | **26 800** | | |  | |
| **3** | | **VEKA Euroline** | | 58 | | 3 | | | **MACO** | | | **32**мм  2-х кам. | | | **16 500** | | | **17 900** | | | | | **18 900** | | | | **20 400** | | **21 100** | | | | **23 100** | | | | | | **24 200** | | | | | **26 260** | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **4** | | **Rehau Grazio** | |  | | 70 | | 5 | | | | **MACO** | | | **40**мм,  2-х кам. | | | **15 300** | | | **16 800** | | | | | **17 800** | | | | **19 300** | | **19 800** | | | | **21 800** | | | | | | **22 300** | | | | | | **24 300** | |  |
| **5** | | **Rehau Blitz** | | 60 | | 3 | | | | **MACO** | | | **32**мм  2-х кам. | | | **14 200** | | | **15 700** | | | | | **16 400** | | | | **17 900** | | **18 400** | | | | **20 400** | | | | | | **20 500** | | | | | | **22 600** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **6** | | **WHS Нallo** | | C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\WHS_Halo_Logo_Revised_MED.jpg | | 60 | | 3 | | | | **Axor** | | | **32мм**  2-х кам. | | | **13 100** | | | **14 500** | | | | | **14 700** | | | | **16 200** | | **16 900** | | | | **19 000** | | | | | | **19 200** | | | | | | **21 100** | |  |
|  |  | | **Профильная система** | | | | **Ширина** | | | **Камеры** | | | **Фурнитура** | | | **Остекление** | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 1300\*2100 | | | | | | | | 2100\*2100 | | | | | | | | | | | | 2100\*2100 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | панель | | | | | кирпич | | | | панель | | | | | | кирпич | | | | | | панель | | | | | кирпич | | | | | |
|  | **1** | | ***премиум***  **VEKA Softline82** | | http://www.neboskreb52.ru/images/logo-veka-small.gif | | 82 | | | 6-7 | | | **MACO** | | | **52**мм  2-х кам. | | | **25 800** | | | | | **27 700** | | | | **29 600** | | | | | | **31 900** | | | | | | **34 800** | | | | | **37 700** | | | | | |
|  | **2** | | **VEKA Softline** | | 70 | | | 5 | | | **MACO** | | | **40**мм  2-х кам. | | | **22 200** | | | | | **24 100** | | | | **24 900** | | | | | | **27 200** | | | | | | **28 600** | | | | | **31 400** | | | | | |
|  | **3** | | **VEKA Euroline** | | 58 | | | 3 | | | **MACO** | | | **32**мм  2-х кам. | | | **20 900** | | | | | **22 900** | | | | **24 300** | | | | | | **26 600** | | | | | | **28 200** | | | | | **30 900** | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **4** | | **Rehau Grazio** | |  | | 70 | | 5 | | | **MACO** | | | **40**мм,  2-х кам. | | | **19 900** | | | | | **21 830** | | | | **22 900** | | | | | **25 300** | | | | | **26 600** | | | | | | **29 400** | | | | | | | |
|  | **5** | | **Rehau Blitz** | | 60 | | 3 | | | **MACO** | | | **32**мм  2-х кам. | | | **18 300** | | | | | **20 200** | | | | **21 200** | | | | | **23 500** | | | | | **24 200** | | | | | | **27 100** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **6** | | **WHS Нallo** | | C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\WHS_Halo_Logo_Revised_MED.jpg | | 60 | | | 3 | | | **Axor** | | | **32мм**  2-х кам. | | | **17 000** | | | | | **18 800** | | | | **19 840** | | | | | **21 900** | | | | | **22 200** | | | | | | **24 800** | | | | | | |