|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Профильная система** | **Ширина** | **Камеры** | **Фурнитура** | **Остекление** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1300\*1400 | 1300\*1400 | 2100\*1400 | 2100\*1400 |  |
|   |   |   |   |  |  | Панель | Кирпич | Панель | Кирпич | Панель | Кирпич | Панель | Кирпич |  |
|  |  |
| **1** | ***премиум*****VEKA Softline82** | http://www.neboskreb52.ru/images/logo-veka-small.gif | 82 | 6-7 | **MACO** | **52**мм2-х кам. | **19 500** | **21 100** | **22 800** | **24 300** | **25 400** | **27 500** | **29 400** | **31 500** |  |
| **2** | **VEKA Softline** | 70 | 5 | **MACO** | **40**мм2-х кам. | **16 800** | **18 400** | **19 400** | **20 900** | **21 600** | **23 600** | **24 800** | **26 800** |  |
| **3** | **VEKA Euroline** | 58 | 3 | **MACO** | **32**мм2-х кам. | **16 500** | **17 900** | **18 900** | **20 400** | **21 100** | **23 100** | **24 200** | **26 260** |  |
|  |  |
| **4** | **Rehau Grazio** |  | 70 | 5 | **MACO** | **40**мм,2-х кам. | **15 300** | **16 800** | **17 800** | **19 300** | **19 800** | **21 800** | **22 300** | **24 300** |  |
| **5** | **Rehau Blitz** | 60 | 3 | **MACO** | **32**мм2-х кам. | **14 200** | **15 700** | **16 400** | **17 900** | **18 400** | **20 400** | **20 500** | **22 600** |  |
|  |  |
| **6** | **WHS Нallo** | C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\WHS_Halo_Logo_Revised_MED.jpg | 60 | 3 | **Axor** | **32мм**2-х кам. | **13 100** | **14 500** | **14 700** | **16 200** | **16 900** | **19 000** | **19 200** | **21 100** |  |
|  |  | **Профильная система** | **Ширина** | **Камеры** | **Фурнитура** | **Остекление** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1300\*2100 | 2100\*2100 | 2100\*2100 |
|  |   |   |   |   |  |  | панель | кирпич | панель | кирпич | панель | кирпич |
|  | **1** | ***премиум*****VEKA Softline82** | http://www.neboskreb52.ru/images/logo-veka-small.gif | 82 | 6-7 | **MACO** | **52**мм2-х кам. | **25 800** | **27 700** | **29 600** | **31 900** | **34 800** | **37 700** |
|  | **2** | **VEKA Softline** | 70 | 5 | **MACO** | **40**мм2-х кам. | **22 200** | **24 100** | **24 900** | **27 200** | **28 600** | **31 400** |
|  | **3** | **VEKA Euroline** | 58 | 3 | **MACO** | **32**мм2-х кам. | **20 900** | **22 900** | **24 300** | **26 600** | **28 200** | **30 900** |
|  |  |
|  | **4** | **Rehau Grazio** |  | 70 | 5 | **MACO** | **40**мм,2-х кам. | **19 900** | **21 830** | **22 900** | **25 300** | **26 600** | **29 400** |
|  | **5** | **Rehau Blitz** | 60 | 3 | **MACO** | **32**мм2-х кам. | **18 300** | **20 200** | **21 200** | **23 500** | **24 200** | **27 100** |
|  |  |
|  | **6** | **WHS Нallo** | C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\WHS_Halo_Logo_Revised_MED.jpg | 60 | 3 | **Axor** | **32мм**2-х кам. | **17 000** | **18 800** | **19 840** | **21 900** | **22 200** | **24 800** |